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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист по противопожарной профилактике» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2025 г. № 266 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
[bookmark: _Hlk45703590][bookmark: _Hlk45703629]- Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 сентября 2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности»;
- Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16 декабря 2024 г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
[bookmark: _Hlk45703770]Целью реализации программы является:
· подготовка слушателей, направленная на получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты;
· приобретение слушателями знаний об основах обеспечения пожарной безопасности и правилах обеспечения противопожарного режима объектов защиты, об организации работ по планированию пожарно-профилактической работы, о формах контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, в том числе о порядке проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), об организации и обеспечении деятельности службы пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов);
· овладение слушателями умениями по анализу пожарной безопасности в организации и разработке решений по противопожарной защите организации;
· приобретение слушателями знаний и навыков по организации работ по содействию пожарной охране при тушении пожаров.
· приобретение слушателями знаний и умений по разработке решений по противопожарной защите организаций.
Результатом обучения слушателей является приобретение знаний, навыков и практических умений, необходимых для качественного совершенствования профессиональных компетенций.
Трудоемкость обучения составляет 256 часов. 
[bookmark: _Hlk45703734]Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 академический час (45 минут).
[bookmark: _Hlk45704589]Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Содержание программы представлено: общей характеристикой, планируемыми результатами освоения учебной программы, учебным планом, содержанием, календарным учебным графиком, формами аттестации, организационно-педагогическими условиями реализации программы, оценочными материалами, списком литературы.
Программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения модулей и тем, а также распределение учебных часов по темам. 
Виды занятий – лекции, занятия по отработке навыков (ситуационные задачи, кейсы и др.).
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме экзамена. 
[bookmark: _Hlk46316689]По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Специалист по противопожарной профилактике».

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
После окончания обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки«Специалист по противопожарной профилактике» слушатель будет владеть профессиональными компетенциями в соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 сентября 2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».
В результате обучения слушатели должны:
знать:
· организационные основы обеспечения пожарной безопасности;
· законодательные и иные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности;
· технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопасности;
· нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности;
· требования к объемно-планировочным решениям по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;
· формы и методы контроля за обеспечением пожарной безопасности в организации, в том числе порядок проведения самообследования, самодекларирования и аудита пожарной безопасности;
· регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственными и государственными органами;
· пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации;
· требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства, порядок аварийной остановки технологического оборудования;
· состав, конструктивные особенности, технические характеристики систем противопожарной защиты объекта;
· состав, конструктивные особенности, технические характеристики системы предотвращения пожара;
· требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции;
· требования нормативных документов по обеспечению противопожарного режима в организации;
· порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности;
· порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности;
· порядок осуществления внутреннего аудита и самообследования по вопросам пожарной безопасности;
· способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара;
· способы определения места и времени возникновения пожара, направления его развития;
· современные средства пожаротушения, средства пожаротушения, используемые на объекте;
· виды пожарной техники и пожарного оборудования, область их применения;
· документы предварительного планирования действий по тушению пожаров;
· методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей;
· схемы действий персонала организации при пожарах;
· меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара;
· порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара;
уметь:
· анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте;
· планировать пожарно-профилактическую работу на объектах защиты и в организации;
· проводить пожарно-технические обследования объектов защиты организации;
· разрабатывать локальные нормативные акты организации и планирующие документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
· проводить обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности;
· проводить анализ и оценку пожарного риска на объектах защиты организации;
· проводить экспертизу проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;
· разрабатывать необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;
· разрабатывать паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ;
· организовать и проводить практические занятия с персоналом по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилами пользования первичными средствами пожаротушения;
· проводить экспертизу оперативно-тактической обстановки и принимать решения о действиях в случае возникновения пожара;
владеть:
· умениями по проведению контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты;
· умениями по разработке решений по противопожарной защите организаций;
· методами руководства структурными подразделениями организации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
· навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебный план
	[bookmark: _Hlk47100963]№ п/п
	Наименование модулей и тем
	Всего часов
	В том числе
	Промежуточная 
аттестация, итоговая аттестация

	
	
	
	л/п
	с
	

	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения
	2
	2
	-
	-

	Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров
	8
	1
	7
	

	1.1.
	Пожары. Виды, классификация пожаров. Опасные факторы пожара
	8
	1
	7
	-

	Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
	38
	1
	37
	-

	[bookmark: _Hlk49513226]2.1.
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности.
Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность
	7
	1
	6
	-

	2.2.
	Федеральный государственный пожарный надзор.
Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
	8
	-
	8
	-

	2.3.
	Аккредитация
	4
	-
	4
	-

	2.4.
	Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности.
Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
	8
	-
	8
	-

	2.5.
	Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
	5
	-
	5
	-

	2.6.
	Практические занятия
	6
	-
	6
	-

	Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам
защиты организаций
	32
	1
	31
	-

	3.1.
	Противопожарный режим на объекте.
Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
	8
	1
	7
	-

	3.2.
	Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям.
Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
	8
	-
	8
	-

	3.3.
	Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения.
Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам
	8
	-
	8
	-

	3.4.
	Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям.
Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
	8
	-
	8
	-

	Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
	116
	12
	104
	-

	4.1.
	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.
	6
	1
	5
	-

	4.2.
	Система предотвращения пожаров
	6
	-
	6
	-

	4.3.
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов
	6
	1
	5
	-

	4.4.
	Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон
	6
	1
	   5
	-

	4.5.
	Пожарная опасность наружных установок
	6
	-
	6
	-

	4.6.
	Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений
	6
	-
	6
	-

	4.7.
	Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
	6
	1
	5
	-

	4.8.
	Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
	6
	-
	6
	-

	4.9.
	Система противопожарной защиты
	6
	-
	6
	-

	4.10.
	Пути эвакуации людей при пожаре
	6
	-
	6
	-

	4.11.
	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	6
	1
	5
	-

	4.12.
	Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
	6
	1
	5
	-

	4.13.
	Система противодымной защиты
	6
	1
	5
	-

	4.14.
	Ограничение распространения пожара за пределы очага
	6
	1
	5
	-

	4.15.
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
	6
	1
	5
	-

	4.16.
	Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
	6
	1
	5
	-

	4.17.
	Общие требования к пожарному оборудованию
	6
	1
	5
	-

	4.18.
	Источники противопожарного водоснабжения
	6
	1
	5
	-

	4.19.
	Практические занятия
	8
	-
	8
	-

	Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
	24
	4
	20
	-

	5.1.
	Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений
	6
	1
	5
	-

	5.2.
	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
	6
	1
	5
	-

	5.3.
	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
	6
	1
	5
	-

	5.4.
	Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
	6
	1
	5
	-

	Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим
	30
	4
	26
	-

	6.1.
	Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
	6
	1
	5
	-

	6.2.
	Пожарная техника и средства пожаротушения
	6
	1
	5
	-

	6.3.
	Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров
	6
	1
	5
	-

	6.4.
	Спасение людей при пожарах
	6
	1
	5
	-

	6.5.
	Практические занятия
	6
	-
	6
	-

	Промежуточная аттестация - зачет
	2
	-
	-
	2

	Итоговая аттестация - экзамен
	4
	-
	-
	4

	ВСЕГО
	256
	25
	225
	6



3.2. Содержание программы 

Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж.
Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса.
Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике. Требования профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике».

Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров

Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров
Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 1.2. Опасные факторы пожара
Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности
Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.
Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.
Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.

Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность
Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности.
Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.
Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности.
Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности.

Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор
Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.
Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска.
Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска.
Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности
Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.
Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.

Тема 2.5. Аккредитация
Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников.

Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности
Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).

Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2020 № 1325). Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 (часть 1 статьи 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.

Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.
Цели, задачи обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Разработка порядка обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.
Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.

Тема 2.9. Практические занятия
Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как для организации в целом, так и для отдельных участков (подразделений).
Разработка декларации пожарной безопасности.
Анализ противопожарного состояния объектов защиты организации и разработка мероприятий, направленных на усиление их противопожарной защиты.
Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.
Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации.
Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций

Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).
Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий требования по обеспечению противопожарного режима в организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.
Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.
Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью.
Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью.
Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования.

Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.
Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.
Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности (статья 27 Федерального закона № 123-ФЗ). Требования к ограждающим конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий.
Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.
Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов (с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок.

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения.
Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок.
Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения.
Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов.
Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автоматических установок пожаротушения.
Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.

Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения
Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.
Требования Правил противопожарного режима к объектам сельскохозяйственного производства. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений.
Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные мероприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов.
Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к электротехническим устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях.
Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности (статья 27 Федерального закона № 123-ФЗ). Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрыво- и пожарной опасности.

Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам
Опасные производственные объекты (предприятия или их цехи, участки, площадки). Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта. Ответственность руководителей, должностных лиц, иных работников организаций за нарушение законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности. Противопожарный режим на объекте. Паспорт безопасности опасных объектов. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющие соответствующее нормативное регулирование, специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Установление на объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов. Подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта.

Тема 3.7. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям
Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - пожарным лифтам.
Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

Тема 3.8 Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Тема 4.2. Система предотвращения пожаров
Цель создания систем предотвращения пожаров.
Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.
Функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты.

Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов
Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов.

Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон
Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Классификация пожароопасных зон. Классификация взрывоопасных зон.

Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок
Классификация наружных установок по пожарной опасности. Категории наружных установок по пожарной опасности.

Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.
Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. Классификация зданий пожарных депо. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград.

Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Классификация противопожарных преград.

Тема 4.9. Система противопожарной защиты
Цель создания систем противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов.
Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре
Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.
Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.
Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

Тема 4.13. Система противодымной защиты
Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Методика, порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.


Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага
Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.

Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1 - Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.
Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации.
Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения.

Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию
Назначение, область применения и пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения
Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Тема 4.19. Практические занятия
Отработка порядка действий при тревогах: «задымление», «пожар».
Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.
Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.

Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании,строительстве и эксплуатации объекта защиты

Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений
Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.
Требования к системам вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию указанных систем. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.
Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).
Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы «перевозка пожарных подразделений». Работа лифтов в режиме «пожарная опасность». Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.
Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5.

Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.

Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.
Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ (пункт 1 статьи 32 Федерального закона № 123-ФЗ). Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.
Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.
Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.
Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требования пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.
Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим

Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны
Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения
Область применения первичных средств пожаротушения. Область применения мобильных средств пожаротушения. Классификация установок пожаротушения. Классификация и область применения средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.



Тема 6.3. Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров
Методика расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей.
Схемы действий персонала организации при пожарах.

Тема 6.4. Спасение людей при пожарах
Способы и приемы спасения людей при пожарах.
Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.

Тема 6.5. Практические занятия
Разработка схемы действий персонала организации при пожарах. Расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации.

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Весь курс обучения 
	256 ч: 40 ч в неделю = 6,40 недели

	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения
	2 ч: 8 ч в день = 0,25 дней

	Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров
	8 ч: 8 ч в день = 1 день

	Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации
	36 ч: 8 ч в день = 4,5 дней

	Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций
	32 ч: 8 ч в день = 4 дня

	Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
	116 ч: 8 ч в день = 14,5 дней

	Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
	24 ч: 8 ч в день = 3 дня

	Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим
	26 ч: 8 ч в день = 3,25 дней

	[bookmark: _Hlk45778545]Промежуточная аттестация
	7 неделя

	Итоговая аттестация 
	7 неделя


          *Рекомендуемый график составлен исходя из расчета: 8 академических часов в день пять дней в неделю.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет один академический час (45 минут).


5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
[bookmark: _Hlk46321918]Оценка качества освоения слушателями (обучающимися) дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки включает промежуточную и итоговую аттестацию.
Промежуточная аттестация проводится после освоения дополнительной профессиональной программы в форме зачета.
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена после успешного прохождения промежуточной аттестации.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки должны:
- обеспечивать реализацию программы в полном объеме;
- соответствовать качеству подготовки слушателей (обучающихся) установленным требованиям;
- соответствовать применяемым формам, средствам, методам обучения возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям слушателей (обучающихся). 

6.1. Материально-технические условия реализации программы
Для реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов подготовки, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы
[bookmark: _Hlk46322388]Для реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки имеется необходимое учебно-методическое обеспечение: лекционные материалы, презентации. 

6.3. Кадровые условия реализации программы
Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки обеспечена специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 
Преподаватели имеют опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

6.4. Информационное обеспечение программы
Обучение проводится в оборудованной аудитории с использованием мультимедийной техники.
Учебная аудитория оснащена компьютером, экраном и проектором.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. Примерные тесты для промежуточной аттестации

[bookmark: _Hlk81320824]


























[bookmark: _Hlk45803142][bookmark: _Hlk65767814]7.1.1. Примерные тесты к модулю № 1 «Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров»
[bookmark: _Hlk81480280][bookmark: _Hlk94684852][bookmark: _Hlk95897613][bookmark: _Hlk82096418][bookmark: _Hlk47342849]1. Пожары классифицируются по:
а) способу горения;
б) взрывоопасности;
в) виду горючего материала;
г) скорости воспламенения.
2.  К пожарам класса А относятся:
а) пожары твердых горючих веществ и материалов;
б)пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
в)пожары газов;
г)пожары металлов;
[bookmark: l90]д)пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
е)пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.
3. К пожарам класса В относятся:
а) пожары газов; 
б) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
в) пожары твердых горючих веществ и материалов;
г) пожары металлов;
д) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
е) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.
4. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
[bookmark: l91]а) пламя и искры;
б) тепловой поток;
в) повышенная температура окружающей среды;
г) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
д) пониженная концентрация кислорода;
е) снижение видимости в дыму;
ж) все вышеперечисленные ответы верны.
5. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
[bookmark: l93]а) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
б) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
[bookmark: l94]в) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
г) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
д) воздействие огнетушащих веществ;
е) все вышеперечисленные ответы верны.
6. Назовите составляющие процесса горения (несколько вариантов ответа):
а) наличие горючего вещества;
б) большая скорость химического превращения;
в) наличие окислителя;
г) наличие источника воспламенения;
д) большое количество газообразных продуктов.
7. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях (несколько вариантов ответа):
а) неисправность электросети и электроприборов;
б) возгорание электроприборов, оставленных под напряжением, без присмотра;
в) осторожное обращение с огнем;
г) установка печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;
д) разведение костров во дворах и в квартирах;
е) наличие первичных средств пожаротушения.
8.Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением, классифицируются как:
а) пожары класса (Е);
б) пожары класса (F);
в) пожары класса (С).
9. Горючие вещества и материалы:
а) вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;
б) вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
в) вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе.
10. Классификация пожаров по виду горючего материала используется:
а) при определении состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров;
б) для обозначения области применения средств пожаротушения;
в) при обосновании мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.

[bookmark: _Hlk94616552]7.1.2. Примерные тесты к модулю № 2 «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации»
1. Целью государственной политики в области пожарной безопасности является:
а) обеспечение необходимого уровня защищенности личности от пожаров;
б) обеспечение необходимого уровня защищенности личности и имущества от пожаров;
в) обеспечение необходимого уровня защищенности личности и общества от пожаров;
г) обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
2. Основными задачами государственной политики в области пожарной безопасности являются:
а) оценка пожарных рисков на территории Российской Федерации, определение комплекса задач по их предотвращению;
б) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности с учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате пожара;
в) совершенствование федерального государственного пожарного надзора путем внедрения принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск-ориентированного подхода с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований пожарной безопасности;
г) развитие системы негосударственного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;
д) повышение качества обучения личного состава подразделений всех видов пожарной охраны в части, касающейся профилактики и тушения пожаров, а также проведения аварийно-спасательных работ;
е) верны ответы а), б) и г);
ж) все вышеперечисленные ответы верны.
3. Приоритетными направлениями государственной политики в области пожарной безопасности являются:
а) актуализация нормативно-правовой базы;
б) обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;
в) обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) выработка и реализация государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности;
д) все вышеперечисленные ответы неверны;
е) все вышеперечисленные ответы верны.
4. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности в области пожарной безопасности, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами с учетом разграничения их полномочий и ответственности относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.
5. Оптимизация структуры подразделений всех видов пожарной охраны, повышение их мобильности и оперативности, оснащение современной высокоэффективной и многофункциональной унифицированной пожарной техникой, робототехническими средствами, беспилотными авиационными системами, средствами мониторинга, связи, экипировкой, снаряжением, медицинским оборудованием для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.
6. Повышение эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся профилактики и тушения пожаров относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности насе-ления и объектов защиты от пожаров;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.
7. Активизация разработки проектов нормативных правовых актов, устанавливающих требования к работам и услугам в области пожарной безопасности относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности насе-ления и объектов защиты от пожаров.
8. Механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:
а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;
б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;
в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и тушению пожаров;
г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не используемых по целевому назначению;
д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопасности;
е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами;
ж) все вышеперечисленные ответы верны.
9. Должностными лицами государственного пожарного надзора проводятся следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
[bookmark: l183]а) инспекционный визит;
[bookmark: l184]б) рейдовый осмотр;
[bookmark: l185]в) выездная проверка;
[bookmark: l186]г) документарная проверка;
д) выборочный контроль.
10. Идентификация здания, сооружения, производственного объекта проводится путем установления их соответствия существенным признакам:
а) класс функциональной пожарной опасности;
б) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности;
в) категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для производственных объектов);
г) верны ответы а) и в);
д) все вышеперечисленные ответы верны.

7.1.3. Примерные тесты к модулю № 3 «Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций»
1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации регламентированы:
а) Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ РФ;
б) Федеральным законом РФ от 11.06.2021 № 168-ФЗ;
[bookmark: _Hlk95721093]в) Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
г) Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290.
[bookmark: l2]2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
б) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
в) самостоятельно начать определить место возгорания и начать тушить пожар;
г) все ответы верны.
3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по:
а) программам противопожарного инструктажа;
б) программам дополнительного профессионального образования;
в) программам высшего и средне-профессионального образования;
г) самостоятельно изученным программам.
4. Противопожарный режим это:
а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей;
б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;
в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.
5. Инструкции о мерах пожарной безопасности утверждаются в соответствии с:
а) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
б) Федеральным законом РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
в) Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Каковы должны быть условия безопасных зон для маломобильных групп населения (МГН)?
а) безопасные зоны следует предусмотреть в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; 
б) безопасные зоны следует предусмотреть на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; 
в) в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности или на площадках лестничных клеток;
г) верны ответы а) и в);
д) все ответы верны.
7. В процессе проектирования объектов защиты должны определятьсяхарактеристики:
а) огнестойкости;
б) пожарной опасности объектов защиты;
в) огнестойкости и пожарной опасности объектов защиты
8. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать:
а) в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения;
б) в течение 15 минут с момента обнаружения пожара;
в) в течение одного часа с момента обнаружения пожара.
9. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть разработаны с учетом:
а) стажа работы эвакуируемых людей; 
б) состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей;
в) роста и веса эвакуируемых людей.
10. Должны ли отличаться по тональности звуковые сигналы оповещения людей о пожаре от звуковых сигналов другого назначения?
а) да;
б) нет.
11. Кто должен обеспечивать при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах?
а) ответственный за противопожарную безопасность организации;
б) руководитель организации;
в) начальник структурного подразделения;
г) любой из сотрудников организации.
12. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены:
а) от солнечного и иного теплового воздействия;
б) от воды и конденсата;
в) от температуры воздуха от 0ºС и ниже.
13. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются):
а)горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей;
б) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.
14. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их:
а) механическое закрывание при пожаре;
б) автоматическое закрывание при пожаре;
в) электронное закрывание при пожаре.
15. На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица:
а) без средств индивидуальной защиты;
б) в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;
в) оба варианта ответов верны.
16. В подземных автостоянках разделение машиномест перегородками на отдельные боксы:
а) допускается;
б) не допускается.
17. В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться:
а) отдельно от других систем внутреннего водопровода;
б) совместно с другими системами внутреннего водопровода.
18. Разрешено ли устанавливать в животноводческих помещениях временные печи?
а) разрешено;
б) разрешено в помещениях площадью более 50 м2;
в) запрещено.
19.Как называется один из видов деятельности в области промышленной безопасности, подлежащий лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»?
а) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов всех классов опасности;
 б) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
в) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
г) эксплуатация химически опасных производственных объектов.
20. В кабине лифта для пожарных должно быть установлено:
а) сигнальное устройство о перегрузке;
б) кнопка вызова дежурного по лифту;
в) табличка с надписью «Осторожно, порошок!».

7.1.4. Примерные тесты к модулю № 4 «Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты»
1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:
а) систему предотвращения пожара и систему противопожарной защиты;
б) систему предотвращения пожара и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
в) систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
2. Исключение условий возникновения пожаров является:
а) принципом систем предотвращения пожаров;
б) целью создания систем предотвращения пожаров;
в) функцией систем предотвращения пожаров;
г) мероприятием по системе предотвращения пожаров.
3. Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:
а) применение негорючих веществ и материалов;
б) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
в) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;
г) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);
д) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;
е) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;
ж) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
з) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
и) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;
к) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;
л) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха;
м) верны ответы а), б), в), д);
н) верны ответы а), б), в), з), и);
о) все вышеперечисленные ответы а) – л) верны.
4. Поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой, – это один из способов:
а)исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания;
б) исключения условий образования горючей среды.
5. Что обеспечивает применение устройств аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций при пожаре? 
а) ограничение распространения пожара за пределы очага;
б) быстрое реагирование противопожарной службы;
в) начало эвакуации. 
6. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов используются для:
а) установления требований к применению веществ и материалов;
б) расчета пожарного риска;
в) установления требований к применению веществ и материалов и расчета пожарного риска.
7. Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна, относятся к классу пожароопасных зон:
а) П-I;
б) П-II;
в) П-IIа;
г) П-III.
8. Зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу взрывоопасных зон:
а) 0-му классу;
б) 1-му классу;
в) 2-му классу;
г) 20-му классу;
д) 21-му классу;
е) 22-му классу.
9. Установка по пожарной опасности относится к категории ГН, если в ней присутствуют(хранятся, перерабатываются, транспортируются):
а) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки);
б) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки);
в) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки);
г) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
10. Какое обозначение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности имеет взрывопожароопасность?
а) А;
б) Б;
в) В1-В4;
г) Г;
д) Д.
11. Здание относится к категории А, если:
а) в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров;
б) суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
12. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом критериев:
а) степень разрушаемости;
б) степень огнестойкости;
в) класс конструктивной пожарной опасности;
г) класс функциональной пожарной опасности;
д) все ответы верны.
13. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания, сооружения и пожарные отсеки?
а) три степени;
б) четыре степени;
в) пять степеней;
г) шесть степеней.
14. К какому типу относятся пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций)?
а) к I типу;
б) ко II типу;
в) к III типу;
г) к IV типу;
д) к V типу.
15. Система противопожарной защиты – это:
а) комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;
б) комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);
в) комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;
г) совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста.
16. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
а) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
б) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
в) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения);
г) все вышеперечисленные ответы верны.
17. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если:
а) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 30 минут эвакуации людей при пожаре;
б) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 1 часа эвакуации людей при пожаре;
в) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 2 часов эвакуации людей при пожаре;
[bookmark: _Hlk95826377]г) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.
18. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести:
а) к травматизму и (или) гибели людей;
б) к потере сознания человека;
в) к потенциальному разрушению здания.
19. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,2 м должна быть:
а) для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
б) для проходов к одиночным рабочим местам;
в) во всех остальных случаях.
20. Высота пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее:
а) 1,8 м;
б) 2,0 м;
в) 2,2 м;
г) 2,5 м.
21. Самостоятельная автономная система безопасности, состоящая из фотолюминесцентных элементов, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям (для уменьшения времени эвакуации, информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения и т.д.) в условиях нормального освещения, ограниченной видимости (сумерки, туман, задымление, подача огнетушащих составов, ухудшающих видимость, и т.п.), полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, авария, стихийное бедствие, катастрофа, террористический акт и т.п.) – это:
а) знаки, указатели, таблички, направляющие линии, полосы, экраны и т.п., изготовленные с применением фотолюминесцентных технологий;
б) фотолюминесцентная эвакуационная система;
в) фотолюминесцентный материал;
г) фотолюминесценция.
22. Как обозначаются в соответствии с классификацией зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасностиздания организаций по обслуживанию населения?
а) Ф1;
б) Ф2;
в) Ф3;
г) Ф4;
д) Ф5.
23. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:
а) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;
б) средства индивидуальной защиты верхних и нижних конечностей;
в) средства индивидуальной защиты пожарных.
24. Допускается ли одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара?
а) не допускается;
б) допускается.
25. Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения:
[bookmark: _Hlk95834912]а) в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации); 
б) в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах);
в) в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах).
26. Пожарные краны и средства обеспечения их использования относятся к:
а) мобильным средствам пожаротушения;
б) первичным средствам пожаротушения;
в) установкам пожаротушения.
27. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них:
а) мобильные средства пожаротушения;
б) первичные средства пожаротушения;
в) установки пожаротушения.
28. Каким способом подачи огнетушащего вещества должны обеспечивать автоматические и автономные установки пожаротушения ликвидацию пожара?
а) поверхностным способом;
б) объемным способом;
в) внутренним способом;
г) внешним способом.
29. Где должны быть установлены пожарные гидранты?
а) на сетях наружного водопровода;
б) на сетях внутреннего водопровода;
в) оба ответа верны.
30. Когда должно автоматически включаться эвакуационное освещение?
а) по окончании рабочего дня;
б) при прекращении электропитания рабочего освещения;
в) в 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года;
г) в случае возникшего пожара.

[bookmark: _Hlk95893222]7.1.5. Примерные тесты к модулю № 5 «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты»
[bookmark: _Hlk82684215]1. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается:
а) опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования;
б) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой;
в) опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой.
2. Общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для систем приточной противодымной вентиляции разных пожарных отсеков при установке противопожарных клапанов:
а) нормально закрытых - на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции в местах пересечения ограждающих строительных конструкций помещения для вентиляционного оборудования, если установки этих систем размещаются в общем помещении для вентиляционного оборудования;
б) нормально закрытых - на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции перед клапанами наружного воздуха всех таких систем, если установки этих систем размещаются в разных помещениях для вентиляционного оборудования; в указанных установках противопожарные клапаны допускается устанавливать взамен клапанов наружного воздуха;
в) оба вышеуказанных ответа верны.
3. Противопожарное оборудование мусоропровода должно обеспечивать автоматическое пожаротушение в:
а) контейнере;
б) стволе;
в) шкибере;
г) мусоросборной камере. 
4. Система управления лифта должна исключать возможность приведения лифта в движение при получении сигнала из системы пожарной сигнализации в следующих случаях:
а) при остановке лифта в результате срабатывания цепей безопасности;
б) при нахождении лифта в режиме «Ревизия»;
в) при нахождении лифта в режиме «Эвакуация пассажиров с использованием привода лифта»;
г) при нахождении лифта в режиме, инициированном датчиками землетрясения;
д) верны ответы а) и в);
е) все вышеперечисленные ответы верны.
5. Допускается ли на территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников?
а) допускается;
б) не допускается.
6. Какой подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров?
а) с двух продольных сторон;
б) с одной продольной стороны;
в) со всех сторон.
7. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее:
а) 25 метров;
б) 50 метров;
в) 100 метров;
г) 150 метров.
8. Какие из нижеперечисленных работ не относятся к пожароопасным работам?
а) окрасочные работы;
б)деятельность с горючими материалами (клей, мастика), которые выделяют летучие вещества;
в)огневые работы, когда оборудование и инструмент нагреваются до температуры самовоспламенения;
г)электро- и газосварочные работы;
д)резка металла с образованием искр;
е) рубка металла;
ж) паяльные работы.
9. Огневые работы должны проводиться:
а) только в дневное время (дневную рабочую смену);
б) только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
в) круглосуточно.
10. Места выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, подразделяются на:
а) постоянные;
б) переменные;
в) временные.

7.1.6. Примерные тесты к модулю № 6 «Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим»
1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:
а) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
б) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
в) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);
г) все вышеперечисленные ответы верны.
2. Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара – это:
а) задачапроведения с персоналом объектов тренировок;
б) функция проведения с персоналом объектов тренировок;
в) мероприятие по проведению с персоналом объектов тренировок.
3. Противопожарные тренировки подразделяются на:
а) объектовые;
б)территориальные;
в) тренировки структурных подразделений;
г) совместные с подразделениями ГПС;
д) индивидуальные.
4. Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:
а) очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается!);
б) зона задымления - синими флажками;
в) зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками;
г) зона разрушения – белыми флажками;
д) все вышеперечисленные ответы верны.
5. На каждое средство индивидуальной защиты и спасения заводится учетная карточка, которая хранится у:
а) руководителя организации;
б) руководителя структурного подразделения;
в) должностного лица;
г) любого сотрудника организации.
6. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)?
а) приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия;
б) вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности;
в) приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося;
г) покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей.
7.Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один спасатель:
а) 2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала;
б) 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала;
в) 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала.
8. Как обезопасить себя при проведении искусственной вентиляции легких пострадавшему с подозрением на отравление ядовитыми газами?
а) проводить искусственную вентиляцию легких через носовой платок, марлевую маску;
б) проводить надавливания на грудную клетку не менее 5 минут для выхода ядовитых газов из легких и затем начать ИВЛ способом «изо рта в рот»;
в) проводить искусственную вентиляцию легких, используя любые защитные средства из аптечки первой помощи;
г) использовать защитную маску с валиком герметичности и обратным клапаном, а в случае ее отсутствия проводить только непрямой массаж сердца.
9. Какие действия из перечисленных недопустимы, если у пострадавшего термические ожоги без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей?
а) вскрывать ожоговые пузыри и туго бинтовать обожженную поверхность;
б) отдирать от обожженной поверхности остатки одежды;
в) смазывать обожженную поверхность маслами или жирами;
г) все перечисленные действия.
10. Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей?
а) смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом;
б) смазывать маслом или вазелином;
в) промывать место ожога холодной водой или прикладывать к поврежденной коже снег или холод;
г) все перечисленные действия.

7.2. Примерные тесты для итоговой аттестации
1. Пожары классифицируются по:
а) способу горения;
б) взрывоопасности;
в) виду горючего материала;
г) скорости воспламенения.
2.  К пожарам класса А относятся:
а) пожары твердых горючих веществ и материалов;
б) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
в) пожары газов;
г) пожары металлов;
д) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
е) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.
3. К пожарам класса В относятся:
а) пожары газов; 
б) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;
в) пожары твердых горючих веществ и материалов;
г) пожары металлов;
д) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;
е) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.
4. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
а) пламя и искры;
б) тепловой поток;
в) повышенная температура окружающей среды;
г) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
д) пониженная концентрация кислорода;
е) снижение видимости в дыму;
ж) все вышеперечисленные ответы верны.
5. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
а) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
б) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
в) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
г) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
д) воздействие огнетушащих веществ;
е) все вышеперечисленные ответы верны.
6. Назовите составляющие процесса горения (несколько вариантов ответа):
а) наличие горючего вещества;
б) большая скорость химического превращения;
в) наличие окислителя;
г) наличие источника воспламенения;
д) большое количество газообразных продуктов.
7. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях (несколько вариантов ответа):
а) неисправность электросети и электроприборов;
б) возгорание электроприборов, оставленных под напряжением, без присмотра;
в) осторожное обращение с огнем;
г) установка печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;
д) разведение костров во дворах и в квартирах;
е) наличие первичных средств пожаротушения.
8.Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением, классифицируются как:
а) пожары класса (Е);
б) пожары класса (F);
в) пожары класса (С).
9. Горючие вещества и материалы:
а) вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;
б) вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
в) вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе.
10. Классификация пожаров по виду горючего материала используется:
а) при определении состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров;
б) для обозначения области применения средств пожаротушения;
в) при обосновании мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.
11. Целью государственной политики в области пожарной безопасности является:
а) обеспечение необходимого уровня защищенности личности от пожаров;
б) обеспечение необходимого уровня защищенности личности и имущества от пожаров;
в) обеспечение необходимого уровня защищенности личности и общества от пожаров;
г) обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
12. Основными задачами государственной политики в области пожарной безопасности являются:
а) оценка пожарных рисков на территории Российской Федерации, определение комплекса задач по их предотвращению;
б) совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности с учетом оценки риска причинения вреда (ущерба) третьим лицам в результате пожара;
в) совершенствование федерального государственного пожарного надзора путем внедрения принципа приоритетности профилактических мероприятий и риск-ориентированного подхода с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований пожарной безопасности;
г) развитие системы негосударственного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;
д) повышение качества обучения личного состава подразделений всех видов пожарной охраны в части, касающейся профилактики и тушения пожаров, а также проведения аварийно-спасательных работ;
е) верны ответы а), б) и г);
ж) все вышеперечисленные ответы верны.
13. Приоритетными направлениями государственной политики в области пожарной безопасности являются:
а) актуализация нормативно-правовой базы;
б) обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;
в) обеспечение эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) выработка и реализация государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности;
д) все вышеперечисленные ответы неверны;
е) все вышеперечисленные ответы верны.
14. Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности в области пожарной безопасности, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами с учетом разграничения их полномочий и ответственности относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.
15. Оптимизация структуры подразделений всех видов пожарной охраны, повышение их мобильности и оперативности, оснащение современной высокоэффективной и многофункциональной унифицированной пожарной техникой, робототехническими средствами, беспилотными авиационными системами, средствами мониторинга, связи, экипировкой, снаряжением, медицинским оборудованием для оказания помощи пострадавшим в результате пожаров относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.
16. Повышение эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касающейся профилактики и тушения пожаров относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности насе-ления и объектов защиты от пожаров;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности.
17. Активизация разработки проектов нормативных правовых актов, устанавливающих требования к работам и услугам в области пожарной безопасности относится к мероприятиям:
а) по актуализации нормативно-правовой базы;
б) по выработке и реализации государственной научно-технической политики в области пожарной безопасности;
в) по обеспечению эффективного функционирования и развития пожарной охраны;
г) по обеспечению качественного повышения уровня защищенности насе-ления и объектов защиты от пожаров.
18. Механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:
а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;
б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;
в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и тушению пожаров;
г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не используемых по целевому назначению;
д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопасности;
е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами;
ж) все вышеперечисленные ответы верны.
19. Должностными лицами государственного пожарного надзора проводятся следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий:
а) инспекционный визит;
б) рейдовый осмотр;
в) выездная проверка;
г) документарная проверка;
д) выборочный контроль.
20. Идентификация здания, сооружения, производственного объекта проводится путем установления их соответствия существенным признакам:
а) класс функциональной пожарной опасности;
б) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности;
в) категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для производственных объектов);
г) верны ответы а) и в);
д) все вышеперечисленные ответы верны.
21. Правила противопожарного режима в Российской Федерации регламентированы:
а) Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ РФ;
б) Федеральным законом РФ от 11.06.2021 № 168-ФЗ;
в) Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
г) Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. № 290.
22. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
б) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;
в) самостоятельно начать определить место возгорания и начать тушить пожар;
г) все ответы верны.
23. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по:
а) программам противопожарного инструктажа;
б) программам дополнительного профессионального образования;
в) программам высшего и средне-профессионального образования;
г) самостоятельно изученным программам.
24. Противопожарный режим это:
а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей;
б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;
в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей,порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.
25. Инструкции о мерах пожарной безопасности утверждаются в соответствии с:
а) Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
б) Федеральным законом РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
в) Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
26. Каковы должны быть условия безопасных зон для маломобильных групп населения (МГН)?
а) безопасные зоны следует предусмотреть в отдельных помещениях с выходами непосредственно в незадымляемую лестничную клетку; 
б) безопасные зоны следует предусмотреть на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных клеток, лифтов для инвалидов; 
в) в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности или на площадках лестничных клеток;
г) верны ответы а) и в);
д) все ответы верны.
27. В процессе проектирования объектов защиты должны определяться характеристики:
а) огнестойкости;
б) пожарной опасности объектов защиты;
в) огнестойкости и пожарной опасности объектов защиты
28. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать:
а) в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения;
б) в течение 15 минут с момента обнаружения пожара;
в) в течение одного часа с момента обнаружения пожара.
29. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть разработаны с учетом:
а) стажа работы эвакуируемых людей; 
б) состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей;
в) роста и веса эвакуируемых людей.
30. Должны ли отличаться по тональности звуковые сигналы оповещения людей о пожаре от звуковых сигналов другого назначения?
а) да;
б) нет.
31. Кто должен обеспечивать при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах?
а) ответственный за противопожарную безопасность организации;
б) руководитель организации;
в) начальник структурного подразделения;
г) любой из сотрудников организации.
32. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены:
а) от солнечного и иного теплового воздействия;
б) от воды и конденсата;
в) от температуры воздуха от 0ºС и ниже.
33. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются):
а)горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей;
б) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.
34. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их:
а) механическое закрывание при пожаре;
б) автоматическое закрывание при пожаре;
в) электронное закрывание при пожаре.
35. На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица:
а) без средств индивидуальной защиты;
б) в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;
в) оба варианта ответов верны.
36. В подземных автостоянках разделение машиномест перегородками на отдельные боксы:
а) допускается;
б) не допускается.
37. В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться:
а) отдельно от других систем внутреннего водопровода;
б) совместно с другими системами внутреннего водопровода.
38. Разрешено ли устанавливать в животноводческих помещениях временные печи? 
а) разрешено;
б) разрешено в помещениях площадью более 50 м2;
в) запрещено.
39.Как называется один из видов деятельности в области промышленной безопасности, подлежащий лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»?
а) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов всех классов опасности;
 б) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
в) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
г) эксплуатация химически опасных производственных объектов.
40. В кабине лифта для пожарных должно быть установлено:
а) сигнальное устройство о перегрузке;
б) кнопка вызова дежурного по лифту;
в) табличка с надписью «Осторожно, порошок!».
41. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:
а) систему предотвращения пожара и систему противопожарной защиты;
б) систему предотвращения пожара и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
в) систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
42. Исключение условий возникновения пожаров является:
а) принципом систем предотвращения пожаров;
б) целью создания систем предотвращения пожаров;
в) функцией систем предотвращения пожаров;
г) мероприятием по системе предотвращения пожаров.
43. Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:
а) применение негорючих веществ и материалов;
б) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
в) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;
г) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин);
д) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ;
е) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме;
ж) поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;
з) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;
и) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках;
к) применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды;
л) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха;
м) верны ответы а), б), в), д);
н) верны ответы а), б), в), з), и);
о) все вышеперечисленные ответы а) – л) верны.
44. Что обеспечивает применение устройств аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций при пожаре? 
а) ограничение распространения пожара за пределы очага;
б) быстрое реагирование противопожарной службы;
в) начало эвакуации. 
45. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов используются для:
а) установления требований к применению веществ и материалов;
б) расчета пожарного риска;
в) установления требований к применению веществ и материалов и расчета пожарного риска.
46. Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна, относятся к классу пожароопасных зон:
а) П-I;
б) П-II;
в) П-IIа;
г) П-III.
47. Зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования, относятся к классу взрывоопасных зон:
а) 0-му классу;
б) 1-му классу;
в) 2-му классу;
г) 20-му классу;
д) 21-му классу;
е) 22-му классу.
48. Установка по пожарной опасности относится к категории ГН, если в ней присутствуют(хранятся, перерабатываются, транспортируются):
а) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки);
б) горючие пыли и (или) волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и (или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки);
в) горючие и (или) трудногорючие жидкости, твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки);
г) негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
49. Какое обозначение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности имеет взрывопожароопасность?
а) А;
б) Б;
в) В1-В4;
г) Г;
д) Д.
50. Здание относится к категории А, если:
а) в нем суммированная площадь помещений категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных метров;
б) суммированная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
51. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом критериев:
а) степень разрушаемости;
б) степень огнестойкости;
в) класс конструктивной пожарной опасности;
г) класс функциональной пожарной опасности;
д) все ответы верны.
52. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания, сооружения и пожарные отсеки?
а) три степени;
б) четыре степени;
в) пять степеней;
г) шесть степеней.
53. К какому типу относятся пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций)?
а) к I типу;
б) ко II типу;
в) к III типу;
г) к IV типу;
д) к V типу.
54. Система противопожарной защиты – это:
а) комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности;
б) комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию);
в) комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты;
г) совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста.
55. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:
а) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
б) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
в) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения);
г) все вышеперечисленные ответы верны.
56. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если:
а) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 30 минут эвакуации людей при пожаре;
б) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 1 часа эвакуации людей при пожаре;
в) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 2 часов эвакуации людей при пожаре;
г) интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре.
57. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести:
а) к травматизму и (или) гибели людей;
б) к потере сознания человека;
в) к потенциальному разрушению здания.
58. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,2 м должна быть:
а) для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
б) для проходов к одиночным рабочим местам;
в) во всех остальных случаях.
59. Высота пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее:
а) 1,8 м;
б) 2,0 м;
в) 2,2 м;
г) 2,5 м.
60. Самостоятельная автономная система безопасности, состоящая из фотолюминесцентных элементов, которая применяется в целях организации управления движением людей по эвакуационным путям (для уменьшения времени эвакуации, информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения и т.д.) в условиях нормального освещения, ограниченной видимости (сумерки, туман, задымление, подача огнетушащих составов, ухудшающих видимость, и т.п.), полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации (пожар, авария, стихийное бедствие, катастрофа, террористический акт и т.п.) – это:
а) знаки, указатели, таблички, направляющие линии, полосы, экраны и т.п., изготовленные с применением фотолюминесцентных технологий;
б) фотолюминесцентная эвакуационная система;
в) фотолюминесцентный материал;
г) фотолюминесценция.
61. Как обозначаются в соответствии с классификацией зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности здания организаций по обслуживанию населения?
а) Ф1;
б) Ф2;
в) Ф3;
г) Ф4;
д) Ф5.
62. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:
а) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения;
б) средства индивидуальной защиты верхних и нижних конечностей;
в) средства индивидуальной защиты пожарных.
63. Допускается ли одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара?
а) не допускается;
б) допускается.
64. Вытяжные вентиляторы систем противодымной защиты зданий и сооружений должны сохранять работоспособность при распространении высокотемпературных продуктов горения:
а) в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации); 
б) в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах);
в) в течение времени, необходимого для эвакуации людей (при защите людей на путях эвакуации), или в течение всего времени развития и тушения пожара (при защите людей в пожаробезопасных зонах).
65. Пожарные краны и средства обеспечения их использования относятся к:
а) мобильным средствам пожаротушения;
б) первичным средствам пожаротушения;
в) установкам пожаротушения.
66. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них:
а) мобильные средства пожаротушения;
б) первичные средства пожаротушения;
в) установки пожаротушения.
67. Каким способом подачи огнетушащего вещества должны обеспечивать автоматические и автономные установки пожаротушения ликвидацию пожара?
а) поверхностным способом;
б) объемным способом;
в) внутренним способом;
г) внешним способом.
68. Где должны быть установлены пожарные гидранты?
а) на сетях наружного водопровода;
б) на сетях внутреннего водопровода;
в) оба ответа верны.
69. Что из перечисленного не относится к первичным средствам пожаротушения?
а) переносные и передвижные огнетушители;
б) песок, вода, лопаты;
в) респираторы, противогазы, дыхательные аппараты;
г) покрывала для изоляции очага пожара.
д) все перечисленное является средствами пожаротушения.
70. Когда должно автоматически включаться эвакуационное освещение?
а) по окончании рабочего дня;
б) при прекращении электропитания рабочего освещения;
в) в 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года;
г) в случае возникшего пожара.
71. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудования понимается:
а) опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования;
б) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой;
в) опасность возникновения источника зажигания внутри электрооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой.
72. Общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для систем приточной противодымной вентиляции разных пожарных отсеков при установке противопожарных клапанов:
а) нормально закрытых - на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции в местах пересечения ограждающих строительных конструкций помещения для вентиляционного оборудования, если установки этих систем размещаются в общем помещении для вентиляционного оборудования;
б) нормально закрытых - на воздуховодах систем приточной противодымной вентиляции перед клапанами наружного воздуха всех таких систем, если установки этих систем размещаются в разных помещениях для вентиляционного оборудования; в указанных установках противопожарные клапаны допускается устанавливать взамен клапанов наружного воздуха;
в) оба вышеуказанных ответа верны.
73. Противопожарное оборудование мусоропровода должно обеспечивать автоматическое пожаротушение в:
а) контейнере;
б) стволе;
в) шкибере;
г) мусоросборной камере. 
74. Система управления лифта должна исключать возможность приведения лифта в движение при получении сигнала из системы пожарной сигнализации в следующих случаях:
а) при остановке лифта в результате срабатывания цепей безопасности;
б) при нахождении лифта в режиме «Ревизия»;
в) при нахождении лифта в режиме «Эвакуация пассажиров с использованием привода лифта»;
г) при нахождении лифта в режиме, инициированном датчиками землетрясения;
д) верны ответы а) и в);
е) все вышеперечисленные ответы верны.
75. Допускается ли на территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников?
а) допускается;
б) не допускается.
76. Какой подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен к зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров?
а) с двух продольных сторон;
б) с одной продольной стороны;
в) со всех сторон.
77. Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее:
а) 25 метров;
б) 50 метров;
в) 100 метров;
г) 150 метров.
78. Какие из нижеперечисленных работ не относятся к пожароопасным работам?
а) окрасочные работы;
б) деятельность с горючими материалами (клей, мастика), которые выделяют летучие вещества;
в) огневые работы, когда оборудование и инструмент нагреваются до температуры самовоспламенения;
г) электро- и газосварочные работы;
д) резка металла с образованием искр;
е) рубка металла;
ж) паяльные работы.
79. Огневые работы должны проводиться:
а) только в дневное время (дневную рабочую смену);
б) только в дневное время (дневную рабочую смену), за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
в) круглосуточно.
80. Места выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты, подразделяются на:
а) постоянные;
б) переменные;
в) временные.
81. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:
а) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами;
б) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений;
в) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров);
г) все вышеперечисленные ответы верны.
82. Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара – это:
а) задача проведения с персоналом объектов тренировок;
б) функция проведения с персоналом объектов тренировок;
в) мероприятие по проведению с персоналом объектов тренировок.
83. Противопожарные тренировки подразделяются на:
а) объектовые;
б) территориальные;
в) тренировки структурных подразделений;
г) совместные с подразделениями ГПС;
д) индивидуальные.
84. Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:
а) очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается!);
б) зона задымления - синими флажками;
в) зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками;
г) зона разрушения – белыми флажками;
д) все вышеперечисленные ответы верны.
85. На каждое средство индивидуальной защиты и спасения заводится учетная карточка, которая хранится у:
а) руководителя организации;
б) руководителя структурного подразделения; 
в) должностного лица;
г) любого сотрудника организации.
86. Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы помочь пострадавшему на месте происшествия, если существует опасность (возгорание, взрыв, обвал и прочее)?
а) приступить к оказанию первой помощи на месте происшествия;
б) вынести пострадавшего из опасной зоны с соблюдением правил собственной безопасности;
в) приступить к выяснению причины и обстоятельства случившегося;
г) покинуть опасное место и вызвать профессиональных спасателей.
87.Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один спасатель:
а) 2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала;
б) 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала;
в) 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала.
88. Как обезопасить себя при проведении искусственной вентиляции легких пострадавшему с подозрением на отравление ядовитыми газами?
а) проводить искусственную вентиляцию легких через носовой платок, марлевую маску;
б) проводить надавливания на грудную клетку не менее 5 минут для выхода ядовитых газов из легких и затем начать ИВЛ способом «изо рта в рот»;
в) проводить искусственную вентиляцию легких, используя любые защитные средства из аптечки первой помощи;
г) использовать защитную маску с валиком герметичности и обратным клапаном, а в случае ее отсутствия проводить только непрямой массаж сердца.
89. Какие действия из перечисленных недопустимы, если у пострадавшего термические ожоги без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей?
а) вскрывать ожоговые пузыри и туго бинтовать обожженную поверхность;
б) отдирать от обожженной поверхности остатки одежды;
в) смазывать обожженную поверхность маслами или жирами;
г) все перечисленные действия.
90. Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей?
а) смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом;
б) смазывать маслом или вазелином;
в) промывать место ожога холодной водой или прикладывать к поврежденной коже снег или холод;
г) все перечисленные действия.







7.3. Критерий оценки промежуточной аттестации
После освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки слушателю (обучающемуся) необходимо сдать промежуточную аттестацию.
Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
Слушатель (обучающийся) должен пройти тестирование.
После обработки тестов выставляется оценка – зачетно/незачтено в соответствии с таблицей:

	Оценка «зачтено»
	Оценка «незачтено»

	Слушатель (обучающийся) дал правильные ответы на 70% и более вопросов (тестов)
	Слушатель (обучающийся) дал правильные ответы на менее 70% вопросов (тестов)





7.4. Критерий оценки итоговой аттестации
Освоение дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки завершается проведением итоговой аттестации в форме экзамена по тестам.
	Количество правильно выполненных заданий (в процентах)
	Количественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	80-100%
	Оценка «Отлично»

	60-79,9%
	Оценка «Хорошо»

	40-59,9%
	Оценка «Удовлетворительно»

	Менее 40%
	Оценка «Неудовлетворительно»
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1. Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-19).
2. [bookmark: _Hlk95900983]Методические рекомендации по применению средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре (приняты МЧС РФ 11.10.2011 № 2-4-60-12-19).

8.8. Дополнительная литература
1. Баратов А. Н., Пчелинцев В. А. Пожарная безопасность. – М.: Изд-во АСВ, 2006.
2. Бектобеков Г.В. Пожарная безопасность: учебное пособие / Г.В. Бектобеков. – С.-Пб: Лань, 2019 - 88 с.
3. Гридин А.Д., Чекрыжев А.П., Стрельников В.С. Организация и проведение работ по пожарной безопасности. Практические рекомендации. – М.: Безопасность труда и жизни, 2006.
4. Пожарная безопасность: Справочник / Под ред. Собуря С. В. – М.: ПожКнига, 2007.
5. Синилов В. Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: Учебник. – М.: Академия, 2010.
6. Федоров В. С. Основы обеспечения пожарной безопасности зданий. – М.: Изд-во АСВ, 2004.





<19> Часть 13 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.
Срок освоения программы повышения квалификация не может быть менее 16 часов, срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
19. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой организацией самостоятельно <20>.
--------------------------------
<21> Пункт 1 части 10 статьи 60 и часть 15 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ.
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе повышения квалификации, - удостоверение о повышении квалификации;
лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе профессиональной переподготовки, - диплом о профессиональной переподготовке.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации <22>.
<23> Часть 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ.
21. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается организацией.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации <24>.
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